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Allegato alla Direttiva G4

Allegato 3	Verbale 
Numero cliente o altro identificativo del cliente

	Proprietario
	
	
	Impianto
	

	Cognome
	
	
	Designazione
	

	Nome
	
	
	Indirizzo
	

	Indirizzo
	
	
	Località
	

	Località
	
	
	Parcella n.
	

	Tel.
	
	
	Tel.
	




	Data  Messa in esercizio /  Ultimo controllo
	



Controllo all’installazione

Funzionamento rubinetteria

	
	Organo di chiusura 
all’entrata nell’edificio
	
	
	Organo di chiusura 
all’apparecchio a consumo di gas

	
	Valvola elettromagnetica
	
	
	

	
	
	
	
	



Osservazioni: _________________________________________________________________________

Filtro

	[bookmark: _Hlk535933082]Marca
	Tipo
	Dimensione
	Funzionamento
	Osservazione

	
	
	
	 ok  non ok
	



Regolatore di pressione

	Marca
	Tipo
	Dimensione
	Funzionamento
	Osservazione

	
	
	
	 ok  non ok
	



Valori di riferimento
Pressione a monte del regolatore	pu …………….
Pressione a valle del regolatore	pd …………….
Pressione di intervento SAV	p ………………
Pressione di intervento SBV	p ………………
Pressione di flusso a monte della rampa del gas 	pf ……..……….


Contatore del gas

	[bookmark: _Hlk536006376]Cambio
	Marca
	Tipo
	DN
	Anno
	Contatore n.
	Stato contatore
	 mono   bi

	A monte
	
	
	
	
	
	
	n.

	A valle
	
	
	
	
	
	
	n.



Aerazione locale contatori
 Diretta (finestra)		 Dall’esterno con canale			 Mancante
Dimensioni delle aperture:		Ø……….. mm		 ………………cm
Stato dell’apertura di aerazione	 			 ok 	        non ok
Posizione del contatore in una via di fuga	 		 sì	        no
Osservazioni: _________________________________________________________________________
Apparecchio a consumo di gas

	Designazione
	Marca
	Tipo
	Certificato SVGW n.
	Quantità
	Potenza (P)
	Carico termico nominale (A)
	Stato

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk536006975]Verbale di manutenzione
	
	
	Sì 
	
	
	No



	Riscaldamento a condensazione
	
	
	Sì 
	
	
	No

	Con produzione di acqua calda
	
	
	Sì
	
	
	No



	Scarico dell’acqua di condensa
	
	
	Sifone esterno 
	
	
	Sifone nell’apparecchio



Per impianti ≥70 kW: 	
Superfici(e) di decompressione presenti e sufficientemente grandi	 ok 	 non ok
Valvola elettromagnetica esterna presente e collegata al bruciatore	 ok 	 non ok

Aria per la combustione e aerazione del locale di installazione
 Dipendente dall’aria ambiente (tipo B): 	A = 100 + A ……… x 2 = ………cm2
 Dipendente dall’aria ambiente (tipo C):	Abasso = (100 + A ……… x 2) x 0.4 x 2/3 = ………cm2
 A <70 kW   A ≥70 kW			Aalto = (100 + A ………. x 2) x 0.4 x 1/3 = ………cm2
 dall’esterno
 dall’esterno con canale L. in m ..........    Cambio di direzione in ° …………………
 Coassiale 
 Coassiale attraverso il camino esistente 
 Mancante
Dimensioni dell’apertura di aerazione/canale: 	Ø……….. mm		 ………………cm
Stato dell’apertura di aerazione		 		 ok 			 non ok
Osservazioni: _________________________________________________________________________
Impianto meccanico di alimentazione e scarico aria
Dimensioni alimentazione aria: 	Ø ……….. mm	 ………cm
Dimensioni scarico aria: 	Ø ……….. mm	 ………cm
Portata volumetrica ventilatore:	ṽ ………... m3/h

Blocco del bruciatore	 Ventilazione a monte del bruciatore in funzione
		 Il bruciatore si arresta in caso di guasto al sistema di ventilazione

Stato dell’apertura di aerazione	 ok 		 non ok

Osservazioni: _________________________________________________________________________

Condotto fumi (parti visibili)
 Camino	 Coassiale	 Altro ……………………
Scarico dell’acqua di condensa con sifone					 Sì	 No
Le parti visibili del condotto fumi sono conformi alle 
condizioni d’esercizio dell’apparecchio a consumo di gas			 Sì 	 No
Ultimo controllo effettuato dallo spazzacamino: ________________
Osservazioni: _________________________________________________________________________

Condotte del gas

	Materiale
	Ø
	Stato / Osservazioni

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Collegamenti:	 Saldature	 Flange	 Filettature	 Pressatura
	 Brasatura forte	 Altro
Osservazioni: ________________________________________________________________________

Controllo del volume di perdita / Tenuta dell’installazione a gas

Scelta del metodo di prova secondo il capitolo 4.

1. Componenti dell’impianto situati lato edificio con pressione di rete 
(dal passaggio murale al regolatore di pressione / impianto di regolazione della pressione)

- Controllo della tenuta ermetica con rilevatore di gas    ok         non ok ………………………
  oppure
- Prova basata sulla tecnica di misurazione con 
   Controllo portata della perdita 	 Prova di tenuta   
  (Per i dettagli v. allegato 3.1/3.2)

2. Installazione a gas
(dal regolatore di pressione / impianto di regolazione della pressione)

- Prova basata sulla tecnica di misurazione con
   Controllo portata della perdita 	 Prova di tenuta   
  (Per i dettagli v. allegato 3.1 / 3.2)

Controllo della fatturazione
					
	Designazione
	Carico termico nominale (kW)
	Potenza (kW)

	Riscaldamento
	
	

	Riscaldamento con acqua calda sanitaria
	
	

	Cucina
	
	

	Altro
	
	

	Tariffa
	
	


					
Valutazione dell’installazione

	 
	Installazione idonea all’uso

	 
	Installazione idonea all’uso a determinate condizioni

	 
	Installazione non idonea all’uso



Elenco dei difetti:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Scadenza:
	 

	
	
	
	
	
	
	



Controllore

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………
N. controllore secondo GW104 (GPS-XX-XXX): …………………….

Osservazioni
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personale tecnico

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………


Responsabile dell’esercizio

Data ………… Cognome ………………… Nome ……………… Firma …………………


Destinatari
Cliente, amministrazione immobiliare, fatturazione (interna)


Allegato 3.1 Verifica della tenuta

Controllo portata della perdita secondo direttiva SVGW G4, Allegato 1

	Prova di 

 □ Impianto completo
 □ Sezione parziale (in caso di suddivisione in sezioni redigere un verbale per ogni sezione)
         - Designazione sezione: ____________________________________
 □ Elementi esclusi dal controllo: ________________________
          Controllo della tenuta degli elementi esclusi eseguito


	Metodo di prova:
 
Misurazione delle perdite con strumento di misurazione a norma DVGW G5952
- Strumento di misura impiegato: __________________ - Numero di serie: _____________
- Classe apparecchio (secondo DVGW G5952): ___           - Certificato valido fino al: ________
- Durata della misurazione: _______ minuti
- Perdita di gas indicata: ________ l/h (allegare stampa del verbale) 


	Stato dell’installazione a gas

- Controllo visivo stato esteriore: □ superato □ non superato 
- Controllo funzionale dei componenti: □ superato □ non superato


	Classificazione dell’idoneità all’uso

□ idoneità all'uso ( ; nessuna ulteriore anomalia
□ idoneità ridotta ( ; risanamento entro 4 settimane
□ mancata idoneità ( ; l'impianto deve essere messo fuori servizio e risanato.


	Anomalie, misure e scadenze
___________________________________
________________________________
________________________________




	 Esecuzione delle misure correttive
___________________________________
________________________________
________________________________

Le anomalie sono state eliminate a regola d’arte.
Data: __________________________

Firma: _________________________


	
Data: __________________________

Firma controllore: __________________

	







Allegato 3.2 Verifica della tenuta

Prova di tenuta secondo SVGW G4 Allegato 2

Fluido di prova:

 Gas d’esercizio			 Gas inerte (ad es. azoto)		Aria

OP	……….. mbar / .……… bar

Prova di tenuta:		OP x 1,3	. ……….. mbar    …………. bar

Strumento di misurazione: ......................

Stabilizzazione del fluido di prova: …… minuti / …… ore
 	

Aumento della pressione	max. 2 bar/minuto

	Data
	Fase / sezione
	p Inizio
	p Fine
	p Perdita
	Firma

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Acciaio
	DN
	l/m
	
	
	Inox
	DN
	l/m

	1/2"
	DN 15
	0,2
	
	
	18
	DN 15
	0,2

	3/4"
	DN 20
	0,35
	
	
	22
	DN 20
	0,3

	1"
	DN 25
	0,57
	
	
	28
	DN 25
	0,5

	1 1/4"
	DN 32
	1
	
	
	35
	DN 32
	0,8

	1 1/2"
	DN 40
	1,38
	
	
	42
	DN 40
	1,2

	2"
	DN 50
	2,2
	
	
	54
	DN 50
	2

	2 1/2" - 76,1
	DN 65
	3,7
	
	
	76
	DN 65
	4,1

	3" - 88,9
	DN 80
	5,2
	
	
	89
	DN 80
	5,6

	114,3
	DN 100
	8,7
	
	
	108
	DN 100
	8,5

	139,7
	DN 125
	13,2
	
	
	
	
	

	168.3
	DN 150
	19,9
	
	
	
	
	












Volume = …… m x ………. l/m = ……….. Litri	
Durata della prova =..…. min
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